ENABLE

CONF T

enable secret TempleWater-123#

HOSTNAME RT-01

banner motd "ACESSO APENAS PARA O DEPTO. DE TI DA WATER TEMPLE LTDA."

username linkdoti privilege 15 secret hey-listen-3\*

ip domain-name watertemple.local

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

service password-encryption

security password min-length 8

login block-for 180 attempts 3 within 60

linklocal

line vty 0 15

login local

transport input ssh

exit

line console 0

login local

exit

interface g0/1

ipv6 add fe80::1 link-local

shutdown

interface g0/0

no shutdown

interface g0/0.10

encapsulation dot1q 10

ip helper-add 172.16.0.114

ip add 172.16.0.1 255.255.255.192

ipv6 add 2001:db8:0:10::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface g0/0.20

encapsulation dot1q 20

ip helper-add 172.16.0.114

ip add 172.16.0.65 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:0:20::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface g0/0.30

encapsulation dot1q 30

ip helper-add 172.16.0.114

ip add 172.16.0.97 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:0:30::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface g0/0.40

encapsulation dot1q 40

ip helper-add 172.16.0.114

ip add 172.16.0.113 255.255.255.248

ipv6 add 2001:db8:0:40::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface g0/0.50

encapsulation dot1q 50

ip helper-add 172.16.0.114

ip add 172.16.0.121 255.255.255.248

ipv6 add 2001:db8:0:50::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface s0/0/0

ip add 189.100.0.1 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:faca::1/64

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.100.0.2

ipv6 unicast-routing

ipv6 route ::/0 2001:db8:faca::2