ENABLE

CONF T

enable secret TempleWater-123#

HOSTNAME RT-02

banner motd "ACESSO APENAS PARA O DEPTO. DE TI DA WATER TEMPLE LTDA."

username linkdoti privilege 15 secret hey-listen-3\*

ip domain-name watertemple.local

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

service password-encryption

security password min-length 8

login block-for 180 attempts 3 within 60

line vty 0 15

login local

transport input ssh

exit

line console 0

login local

exit

interface g0/1

ipv6 add fe80::1 link-local

shutdown

interface g0/0

no shutdown

interface g0/0.10

encapsulation dot1q 10

ip helper-add 172.16.1.50

ip add 172.16.1.1 255.255.255.224

ipv6 add 2001:db8:1:10::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface g0/0.20

encapsulation dot1q 20

ip helper-add 172.16.1.50

ip add 172.16.1.33 255.255.255.240

ipv6 add 2001:db8:1:20::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface g0/0.30

encapsulation dot1q 30

ip helper-add 172.16.1.50

ip add 172.16.1.49 255.255.255.248

ipv6 add 2001:db8:1:30::1/64

ipv6 add fe80::1 link-local

interface s0/0/0

ip add 189.100.0.2 255.255.255.252

ipv6 add 2001:db8:faca::2/64

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.100.0.1

ipv6 route ::/0 2001:db8:faca::1